GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
 "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME TÉCNICO Nº012 -2026/GOB.REG-HVCA/GSRAng/AI-GARC
A                                        : Lic. Adm. JHONATAN MENDOZA QUISPE
Director de la Oficina Sub Regional de Administración
ASUNTO	    		: VERIFICACION DE EQUIPOS
FECHA	  		: Lircay, 30 de junio del 2026	 
   ***************************************************************************************
	Sirva la presente para hacerle llegar mi saludo cordial y a la vez poder remitir la VERIFICACION TECNICA de los equipos adquiridos a través de la Orden de Compra N° 0000097 el cual detallo a continuación: 
EQUIPO MULTIFUNCIONALCOPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER DE INYECCION A TINTA COLOR
	VERIFICACIÓN TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS SEGÚN ET
	EQUIPO ADQUIRIDO
	OBSERVACIÓN

	IMPRESION
	Tecnología de impresión Resolución máxima de impresión Velocidad de impresión máxima1 Velocidad de impresión ISO2 Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)3 Funciones de impression.
Inyección de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Simplex: Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) Simplex: Negro 15,5 ppm y color 8,5 ppm (A4/carta) 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color Impresión automática a doble cara (A4 / Carta)
	Tecnología de impresión Resolución máxima de impresión Velocidad de impresión máxima1 Velocidad de impresión ISO2 Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)3 Funciones de impression.
Inyección de tinta Heat-FreeTM PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Simplex: Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) Simplex: Negro 15,5 ppm y color 8,5 ppm (A4/carta) 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color Impresión automática a doble cara (A4 / Carta)
	CONFORME

	COPIAS
	Velocidad de copiado ISO4 Resolución máxima de copiado Tamaño máximo de copiado.
Negro 11 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) 600 dpi x 600 dpi Ocio (ADF)
	Velocidad de copiado ISO4 Resolución máxima de copiado Tamaño máximo de copiado.
Negro 11 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) 600 dpi x 600 dpi Ocio (ADF)
	CONFORME

	ESCANEO
	Tipo de escáner Área de escaneo máxima Resolución óptica/máxima Profundidad de color COPIAS
Cama plana con sensor de líneas CIS de color 216 mm x 297 mm 1.200 dpi x 2.400 dpi Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits
	Tipo de escáner Área de escaneo máxima Resolución óptica/máxima Profundidad de color COPIAS
Cama plana con sensor de líneas CIS de color 216 mm x 297 mm 1.200 dpi x 2.400 dpi Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits
	CONFORME



	


Visto las especificaciones técnicas del requerimiento y las características con las que cuenta los equipos adquiridos se determina que CUMPLE con las características requeridas, por lo cual, esta dependencia APRUEBA, la evaluación técnica de acuerdos a los requerimientos.
                                          Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines convenientes.
Atentamente;
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