GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES
 "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INFORME TÉCNICO Nº013 -2026/GOB.REG-HVCA/GSRAng/AI-GARC
A                                        : Jaime CARPIO HUINCHO
Responsable del Área de Almacén
ASUNTO	    		: VERIFICACION DE EQUIPOS
FECHA	  		: Lircay, 30 de abril del 2026	 
   ***************************************************************************************
	Sirva la presente para hacerle llegar mi saludo cordial y a la vez poder remitir la VERIFICACION TECNICA de los equipos adquiridos a través de la Orden de Compra N° 0000010 el cual detallo a continuación:
MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO
	VERIFICACIÓN TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS SEGÚN ET
	EQUIPO ADQUIRIDO
	OBSERVACIÓN

	PROCESADOR
	Procesador INTEL core i7 – 3330 3.6 Ghz 
	Procesador INTEL core i7 – 3330 3.6 Ghz 
	CONFORME

	CHIPSET
	INTEL H61 EXPRESS
	INTEL H61 EXPRESS
	CONFORME

	MEMORIA RAM
	4GB DDR, 02 SLOT MAXIMO 16GB
	4GB DDR, 02 SLOT MAXIMO 16GB
	CONFORME

	ALMACENAMIENTO
	SSD 750GB SATA
	SSD 750GB SATA
	CONFORME

	GRABADOR
	DVD – RAM SATA
	DVD – RAM SATA
	CONFORME

	MONITOR
	18.5’’ LED 1600 X 900
	18.5’’ LED 1600 X 900
	CONFORME

	INCLUYE
	TECLADO, MOUSE, PARLANTES
	TECLADO, MOUSE, PARLANTES
	CONFORME



EQUIPO MULTIFUNCIONAL CPIADORA IMPRESORA ESCANNER
	VERIFICACIÓN TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS SEGÚN ET
	EQUIPO ADQUIRIDO
	OBSERVACIÓN

	TECNOLOGIA
	Inyección de tinta 
	Inyección de tinta 
	CONFORME

	RESOLUCION DE IMPRESIÓN MAXIMA
	Hasta 5760 dpl x 1440 dpl
	Hasta 5760 dpl x 1440 dpl
	CONFORME

	VELOCIDAD DE IMPRESION MAXIMA
	Negro 26 ppm y color 13 ppm
	Negro 26 ppm y color 13 ppm
	CONFORME

	RESOLUCION DE COPIADO MAXIMO
	1200 dpi x 2400 dpi
	1200 dpi x 2400 dpi
	CONFORME

	TAMAÑO MAXIMO DE COPIADO
	A4, CARTA
	A4, CARTA
	CONFORME

	TIPO DE ESCANNER
	48 bits y 1200 x 2400
	48 bits y 1200 x 2400
	CONFORME






FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL
	VERIFICACIÓN TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS SEGÚN ET
	EQUIPO ADQUIRIDO
	OBSERVACIÓN

	RESOLUCION DE IMPRESIÓN MONOCROMATICO
	Hasta 30 ppm
	Hasta 5760 dpl x 1440 dpl
	CONFORME

	VELOCIDAD DE COPIA 
	30 ncpm
	30 ncpm
	CONFORME

	VELOCIDAD DE ESCANEO
	Hasta 29 ppm
	Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm color
	CONFORME



	Visto las especificaciones técnicas del requerimiento y las características con las que cuenta los equipos adquiridos se determina que CUMPLE con las características requeridas, por lo cual, esta dependencia APRUEBA, la evaluación técnica de acuerdos a los requerimientos.
                                          Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines convenientes.
Atentamente;
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